学生实习专用设备采购（新能源汽车检测与维修专业）报价表
	序号
	支出内容
	详细规格、参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额
（元）

	1
	汽车波箱清洗换油机自动变速箱油循环更换机（CAT-501S）
	1.全自动识别进出油方向/智能转换自动变速箱进出油方向；

2.高精度电子流量计检测；

3.全自动完成变速箱新旧油更换功能；

4.自动变速箱循环清洗功能；

5.自动加注自动变速箱油功能；

6.自动减少自动变速箱油功能；

7.变速箱散热器油压直观显示；

技术参数：工作温度：-10~40℃；相对湿度：〈85%；电压：DC12V； 最大功率：150W；    压力表：0-150PSi；等量更换误差：±0.01L；
	台
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	2
	新能源汽车动力电池主动均衡器
	一、产品

电池包模组充放电一体机

二、产品特点

1、支持各种锂电池和镍氢电池充放电维护。

2、支 持SOC/SOH,  可对电池健康状态进行评估。

3、采用最先进的充放电测试技术，可避免对BMS 系统造成干扰。

4、可自由设定充放电规则、活化次数，有效提高电池容量

5、宽电压设计，且内置多种充放电模式，满足各类电池包模组充放 电时电压及电流需求，保证安全的同时提高充放电效率。

6、极性反接、温度过高、短路过流、风扇故障、电压过高、电流过大等 都会告警提示，保障硬件安全。

三、产品功能：

1、充/放电测试 

采用宽电压设计，适用于不同电压等级的电池模组充放电测试，支持各种锂电池和镍氢电池。 

2、健康评估 

支持电池健康状态评估，独有软件算法获取SOC/SOH  值。 

3、单体及组端电压采集      

支持组端电压及各单体电芯电压的实时获取。   

4、单体电芯保护

可设置电芯电流、电压保护阈值，防止过充、过放。

 5、组端充放保护

支持过压、欠压、过流、输出短路、反接保护及过温保护等。

 6、参数设置

可预设工作模式、电池类型、电压阈值、工作电流、单体串数等参数。

7、数据可视化

充放电过程实时监控各单体电芯电压、组端电压、组端电流、充放 状态、充放容量等。

 8、数据转存

自动保存历史充放记录，支持历史数据以Excel文件导出至U 盘 。

四、产品参数

电源输入     AC90~264V/40~60Hz

组端电压精度 ≤±0.5%FS+0.3V,分辨率：0.1V

单体电压精度 ≤±0.1%FS+5mV,分辨率：0.001V

测试电流精度 ≤±1%FS+0.2A,分辨率：0.1A

充放电电压范围 DC 2~420V

充电电流范围 最大电流100A,最大功率4.4kW

放电电流范围 最大电流100A,最大功率7.2kW

数据通讯 CAN、RS485

7英寸液晶屏，分辨率1024×600

充电控制 恒流充电+恒压充电

放电工作模式 恒流放电

电箱充、放电保护 电池串过充过放、温度过高防护

主机保护 过温、过流、电流失控触发停机保护

反接保护 支持

异常保护 电源线掉电、主电缆掉电

过温保护 电阻箱过温85℃;散热器过温100℃
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（四）技术商务要求
（1）技术要求
按国家按国家有关规定或产品厂家承诺实行“三包”，按食品相关质保要求进行质保。
（2）商务要求

	合同签订
	合同签订期：自成交通知书发出之日起7日内。

	▲交货时间及地点
	▲1、交货时间：自合同签订之日起15 日内供货并按指定位置要求完成安装和调试，投入正常使用。

▲2、交货地点：南宁市内采购人指定地点（南宁市青秀区下洲路5号）。

3、供货到场时间：按要求供货到现场(包括包装、卸货)及安装调试。安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。如果不能按进度要求供货，采购人有权终止合同，由此引起的全部责任由供应商负责。

▲4、验收方法及方案：到采购人指定地点进行现场验收。

▲5、成交签订合同后采购人有权要求成交人对采购货物软硬件关键技术指标功能进行验证，如不满足功能要求，按照虚假应标处理，将上报财政监管部门，其后果由成交人自行承担。

▲6、交货时，所有产品均严格按谈判文件上的技术参数实质要求，采购人按竞标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，并且保留追究竞标人虚假应标的法律责任。

	▲付款方式
	本项目签订合同后货物安装完毕并验收合格后，采购人收到供应商正规发票后10个工作日内支付100%合同款。

	▲质量保证期
	1、质量保证期：1年（自交货验收合格之日算起），如技术要求中有特殊要求的，按特殊要求执行。

2、供应商向采购人提供的货物必须是全新、完整、未使用过的，货物到达后，供应商和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，供货商应负责更换，若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。

3、质量保证期内按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期内因产品质量问题发生的相关费用由成交供应商承担。交货验收合格之日起所有货物提供一年的上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内免费上门维修、免费更换零部件，保障系统正常运行并提供终身技术支持。提供终身有偿维修、维护服务，随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新服务等。

4、产品质量按现行国家标准和技术规范。

	售后服务要求
	▲1、负责送货上门、免费由技术人员现场安装、调试和技术指导，并在用户使用地免费培训操作人员掌握设备操作及日常维护，保证熟练掌握全部功能为止。所供货物各项性能指标达到技术要求的，由采购人与供应商共同签字认可，现场验收；并提供设备完整技术资料，技术资料包括技术规格和指标，各部件型号和参数清单，操作使用说明手册和注意事项。

2、保修期内货物出现质量问题，在接到电话通知后，12小时内作出响应，24小时提出解决方案，2个工作日内到达现场处理。

3、货物设备到货后，即派技术人员到采购单位免费安装、严格按照货物设备性能指标进行调试及现场培训。特殊情况无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。

4、验收所需工具、器材由成交供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由采购人及供应商双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。

5、成交供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

6、成交供应商除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。

▲7、成交供应商应在响应文件中提供售后服务承诺书。

	▲报价及其他要求
	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

1、货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费；

2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

3、运输、劳务、管理、利润、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。

4、招标代理服务费、保险费和各项税金。

注：竞标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，竞标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。


 我单位承诺，我单位报价所提供的设备满足上述参数要求及技术商务要求。           、

                  报价单位（盖章）：

                                         年    月    日
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